PERMIS DE FEU
Travaux par points chauds : trame établie d'après la brochure INRS ED 6030
1. Travaux
Description des travaux et mode opératoire de référence : ........................................................................
Lieu précis d'intervention : ........................................................................
Début (date et heure) : ........................................................................
Fin (date et heure) ou durée maximale de validité : ........................................................................
Entreprise intervenante : ........................................................................
Opérateurs autorisés : ........................................................................
Référence du plan de prévention ou du PPSPS : ........................................................................
Validité limitée dans le temps. Nouvelle validation chaque jour si les travaux durent plus d'une journée, et à chaque changement de poste.
2. Type de travaux et matériels
☐  Soudage
☐  Découpage, tronçonnage
☐  Meulage, ébarbage
☐  Étanchéité au chalumeau (bitume)
Matériels utilisés (poste à souder, chalumeau, disqueuse...) : ........................................................................
3. Risques particuliers du lieu
Produits, stockages ou procédés présents à proximité : ........................................................................
☐  Zone à atmosphère explosive (ATEX) à proximité
Documents associés (autorisation de travail, certificat de dégazage...) : ........................................................................
4. Mise en sécurité avant les travaux
	Mesure
	À faire
	Qui
	Fait le


	Éloignement des combustibles à au moins 10 m
	
	
	


	Colmatage des ouvertures dans un rayon de 10 m
	
	
	


	Protection par bâches ignifugées ou écrans
	
	
	


	Consignation, vidange, dégazage si nécessaire
	
	
	


	Contrôle d'atmosphère, ventilation
	
	
	


	Extincteurs en place (au minimum un 9 l à eau et un adapté au risque)
	
	
	


	Balisage de la zone
	
	
	


5. Surveillance
Surveillant de sécurité pendant les travaux (nom, visa) : ........................................................................
Surveillance après l'arrêt des travaux : de ...... h à ...... h (nom, visa) : ........................................................................
L'INRS recommande une surveillance d'au moins 2 heures après l'arrêt des travaux, et d'arrêter les travaux au moins 2 heures avant la fermeture du site si cette surveillance ne peut pas être maintenue.
6. Alerte
Numéro d'appel interne et moyen d'alerte : ........................................................................
Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 : ........................................................................
7. Validation
	Fonction
	Nom
	Date et heure
	Signature


	Responsable des travaux (entreprise utilisatrice)
	
	
	


	Chargé de sécurité (entreprise utilisatrice)
	
	
	


	Responsable d'intervention (entreprise intervenante)
	
	
	


	Employeur ou son représentant
	
	
	


Chaque signataire garde une copie. L'INRS recommande de conserver le permis de feu 5 ans.
Modèle proposé par monppsps.fr. À adapter à chaque opération ; il ne remplace pas la lecture des textes.
