PLAN DE PRÉVENTION
Intervention d'une entreprise extérieure : articles R4512-2 à R4512-15 du Code du travail
1. Opération
Nature des travaux : ........................................................................
Lieu d'intervention (établissement, zone) : ........................................................................
Dates prévues de début et de fin : ........................................................................
Nombre total d'heures de travail prévisible, sous-traitants compris : ........................................................................
Plan écrit obligatoire à partir de 400 heures sur douze mois au plus, ou quelle que soit la durée pour des travaux dangereux figurant sur la liste fixée par arrêté (article R4512-7).
☐  Opération de 400 heures ou plus sur douze mois au plus
☐  Travaux dangereux figurant sur la liste fixée par arrêté (préciser lesquels)
2. Entreprise utilisatrice
Raison sociale et adresse : ........................................................................
Responsable de l'opération et téléphone : ........................................................................
3. Entreprises extérieures
	Entreprise
	Responsable et téléphone
	Effectif
	Travaux réalisés
	Sous-traitants

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Inspection commune préalable (article R4512-2)
Date : ........................................................................
Participants : ........................................................................
Lieux de travail et installations inspectés : ........................................................................
Matériels mis à disposition des entreprises extérieures : ........................................................................
5. Analyse des risques d'interférence (article R4512-6)
Risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels des entreprises.
	Phase ou activité
	Risque d'interférence
	Mesure de prévention
	Entreprise chargée de la mesure

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


6. Mesures arrêtées (article R4512-8)
1° Phases d'activité dangereuses et moyens de prévention spécifiques : ........................................................................
2° Adaptation des matériels, installations et dispositifs, et conditions de leur entretien : ........................................................................
3° Instructions à donner aux travailleurs : ........................................................................
4° Organisation des premiers secours et dispositif mis en place par l'entreprise utilisatrice : ........................................................................
5° Participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux d'une autre, et organisation du commandement : ........................................................................
7. Information des travailleurs avant le début des travaux (article R4512-15)
Sur le lieu même des travaux : dangers spécifiques, mesures de prévention, zones dangereuses et leur matérialisation, emploi des protections collectives et individuelles, voies d'accès et issues de secours.
	Nom du travailleur
	Entreprise
	Date de l'information
	Signature

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Mise à disposition (article R4512-12)
Quand le plan écrit est obligatoire : il reste à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'OPPBTP, pendant toute la durée des travaux. L'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.
Date d'information de l'inspection du travail : ........................................................................
9. Signatures
	Entreprise
	Nom et fonction du signataire
	Date
	Signature

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Modèle proposé par monppsps.fr. À adapter à chaque opération ; il ne remplace pas la lecture des textes.
